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Бланк свидетельства об окончании начальной школы (ФЗ №273 от 29.12.12, установленный образец) (далее – свидетельство) является защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня защищенности «Б» и изготавливается в установленном  законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической продукции, утвержденными 
Свидетельства изготавливается форматом 220 мм х 155 мм.
Цветовой фон лицевой и оборотной стороны свидетельства оранжево-зеленый, выполненный с применением ирисовых раскатов вертикального расположения, переходящих из зеленого в оранжевый и обратно в зеленый.
По полю лица и оборота свидетельства– две взаимосвязанные нерегулярные сетки с переменной толщиной и плотностью линий, образующие в оригинальной композиции градиентные тональные переходы с ирисовым раскатом, одна из которых выполнена краской с  химзащитой,  препятствующей несанкционированному внесению изменений, другая выполнена краской, обладающей зелёным свечением в УФ-излучении.

Лицевая сторона свидетельства

В правой верхней части свидетельства по центру расположена эмблема Министерства образования и науки Российской Федерации отпечатанная бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении;
ниже по центру расположена надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, заглавными буквами;
ниже слово «СВИДЕТЕЛЬСТВО» с теневой поддержкой, выполненное бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, заглавными буквами, ниже – слова «ОБ ОКОНЧАНИИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» выполнены, зеленой краской;
в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки, отпечатанный бронзовой краской, обладающей жёлто-зелёным свечением под воздействием УФ-излучения, без поглощения в ИК-диапазоне спектра;
в верхней и нижней части правой стороны свидетельства расположена рама в форме горизонтальных полос тёмно-зеленого цвета и оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм и отпечатанная специальными красками, обладающими поглощением в ИК- диапазоне спектра;
в  нижней  левой  части  лицевой  стороны  по  центру  расположены  выходные данные предприятия-изготовителя.






Оборотная сторона свидетельства

В верхней и нижней частях оборотной стороны свидетельства расположены рама в форме горизонтальных полос тёмно-зеленого цвета и оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм, в правой стороне бланка расположен графический не видимый  элемент проявляющийся при изменении угла наклона в виде буквы «С»  и отпечатанная специальными красками, обладающими поглощением в ИК-диапазоне спектра;
В верхней левой части оборотной стороны свидетельства по центру расположена эмблема Министерства образования и науки Российской Федерации, выполненная бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении;
далее по центру левой части расположена надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, заглавными буквами;
по центру расположена надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО» с теневой поддержкой, выполненная бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, заглавными буквами;
ниже по центру надпись в две строки «ОБ ОКОНЧАНИИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» выполнена зеленой краской.
Свидетельство имеет серию и семизначный номер - «СНШ № 0000000». Номер выполняется высокой печатью красной краской, имеющей магнитное свойство и оранжевое свечение в УФ-излучении;
ниже с выравниванием по центру расположена надпись «Дата выдачи», выполненная зеленой краской;
ниже по центру располагается надпись «Регистрационный номер», выполненная зеленой краской;
Вцентре правой части оборота свидетельства - оригинальные композиции, включающие одноцветное изображение эмблемы Министерства образования и науки  Российской Федерации, выполненные с переменными свойствами заполнения и раскопировкой линий;
Свидетельство печатается на бумаге массой 100 г/м2, которая содержит не менее 25% хлопка или льняного волокна без оптического отбеливателя, с общим
двухтоновым водяным знаком с графическим элементом «РФ» по всему полю, являющимся просветно-затенённым, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Дополнительные иные элементы водяных знаков на бумаге не допускаются.
          Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием УФ-излучения и должна содержать три вида защитных волокон: 
      невидимое волокно с желто-зелёным свечением в УФ-излучении;
      темное зеленое видимое волокно без свечения;
                видимое волокно красного цвета с малиновым свечением в УФ-излучении.
